[bookmark: _Toc933]采购需求（货物类）
一、概况
	项目名称
	大禹网安现代产业学院产业班研习空间建设

	项目描述
	采购用于攻防实验的网络设备，并改造机房的电源和网络工程

	预算金额（万）
	18万

	项目实施周期
	1个月


二、采购清单
	序号
	货物名称
	主要技术参数及配置要求
	数量
	单位
	参考品牌
	备注

	1
	服务器
	2U机架式服务器；
CPU：配置2个X86架构处理器，每颗CPU核心≥28核，线程≥56，主频≥2.0GHz，TDP≥205W处理器，支持AVX 512指令集； 
内存：32GB*12根，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，Advanced ECC、内存镜像、内存热备；
硬盘：4T*4块（4TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD ）+1.92T*3块（1.92TB 6Gb/s SATA 3.5in RI SSD）；最大可扩展至41个硬盘，提供原厂官网截图和链接并加盖供应商公章；
电源规格：800W(1+1冗余电源)/国标；
网络接口：千兆电口*4个（四口1G RJ45网卡）；
★扩展性：15个PCIe 4.0可用插槽（14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽），提供原厂官网截图和链接并加盖供应商公章
其他配件：滑轨1套，配套国标电源线。
RAID卡：P460 12Gb 2端口SAS RAID卡(带2GB缓存,支持8个SAS口 ，搭配超级电容）
★嵌入式管理：服务器支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域；提供具有CNAS或CMA资质的第三方测试机构的测试报告证明；
	1
	台
	华三、曙光、联想
	单价最高预算9.8万

	2
	计算机
	1、机型：分体式商用台式机；
★2、处理器：≥i5-14500，14核20线程  最大睿频频率≥5.0GHz；
★3、主板芯片组：基础功耗≤6W，内存每个通道的 DIMM 数量≥2，支持的USB 端口数≥12，DMI 通道最大数≥4，PCIe 通道数的最大值≥14，PCIe4.0 通道数≥10，SATA 6.0 Gb/秒端口数的最大值≥4；主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测功能（提供佐证材料）。
★4、内存：≥16GB DDR5 5600MHz，2根内存插槽，最大支持64GB DDR5 5600MHz内存；
★5、硬盘：≥512GB M.2 PCIe4.0 Nvme固态硬盘 + 1TB 7200转  SATA 机械硬盘；
★6、显卡：≥集显，支持RTX4070显卡；
7、光驱：支持内置DVD-RW光驱；
8、音频：集成声卡，至少前2后3音频接口；
9、网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡，支持扩展无线网卡；
★10、内部扩展槽：≥1个PCIe4.0 x16+1个PCIe x4+1个PCIe x1+1个PCI，≥3个M.2（其中至少2个为PCIe4.0固态硬盘接口），≥4个SATA3.0接口；
★11、USB接口：前置不少于4个USB3.2 Gen1 Type-A+1个USB3.2 Gen2 Type-A +1个USB3.2 Gen2 Type-C（支持关机充电）接口，后置不少于4个USB2.0接口（含1个键盘开机接口）；
★12、其他接口：主板原生不少于VGA + HDMI + DP共3个视频输出端口，1个串口，1个RJ-45接口；
13、键盘鼠标：防泼溅键盘，抗菌键鼠；
14、电源：≥300W电源；
15、BIOS：简体中文；
★16、机箱：≥17L，免工具开启机箱，前置可拆洗防尘网（提供佐证材料）；
17、操作系统：预装正版Windows 11或以上操作系统；
★18、显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920 x 1080，色域≥99% sRGB，亮度≥300cd/m²，最大刷新率≥100Hz，响应时间≤5ms，静态对比度≥4000:1，VGA + HDMI + DP接口，带原厂HDMI 线缆，支持VESA挂架，通过低蓝光认证、环境适应性认证、电源适应能力认证；（提供各项认证证书扫描件）
★19、 软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能；能够实现与学校原系统网络同传，无缝兼容：所有功能全部架构基于Windows平台，简单易懂，方便操作；
支持双硬盘保护同传（各种规格的SSD及机械硬盘），双硬盘环境混合硬盘跨硬盘安装多操作系统；
采用树状多点还原技术，最高支持建立254个还原点，每个还原点皆各自独立；
支持网络同传功能，可方便快速的进行远程系统部署并监控客户端的网卡发包率，硬盘读写速度；
支持远程喚醒、远程重新启动、远程关机功能；
网页过滤功能，可控制客户端是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单；
支持客户端禁止使用USB、DVD/CD-ROM存储设备；
支持【开机选单】不动作时自动关机功能和自动进入操作系统；
支持软件自动注册和KMS；
支持通过虚拟磁盘功能加载进度环境的高级模式，可在不进入系统的情况下拷贝有效数据。
可查阅本机型号、操作系统版本、序列号、设备配置信息和使用状态；提供本机快捷键指南、系统使用指南以及使用说明书；实现本机驱动管理，方便升级；支持系统诊断；提供服务支持，可查询各地维修网点，查看维修进度，并提供服务公众号、服务电话等信息；集成常见问题清单，方便用户查阅。提供各功能截图。
★20、产品认证证书：通过可靠性检验，MTBF的m1值不低于110万小时，提供带CNAS或CMA标识的第三方检测证书扫描件。
21、原厂商资质：
1）原厂商具备ISO28000供应链安全管理体系证书；
2）原厂商具备IECQ QC080000有害物质管理体系证书；
3）原厂商具备ISO22320应急预案管理能力评价认证证书；
4）原厂商具备信息安全服务资质（安全工程类二级）资质证书；
5）原厂商具备ISO22301业务连续性管理体系证书。
	11
	台
	华三、联想、 戴尔
	单价最高预算0.5万，

	3
	48口千兆交换机
	48个10/100/1000BASE-T电口，4个1000BASE-X SFP光口；
交换容量：502Gbps/5.02Tbps，包转发率：112Mpps，便捷化WEB管理
以太网特性：支持流控(802.3x)、绿色以太网（EEE）、端口自动节能、动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断、TC snooping、支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持16K)，提供官网截图及链接。
	2
	台
	华三、华为、锐捷
	

	4
	服务器机柜
	至少能够存放新购买的设备和1台旧服务器（型号戴尔R900）
	1
	台
	三堡、大展、图腾
	

	5
	工程耗材及安装服务
	公牛6位插线板（32个）、双孔（3+2）电源面板（32个）、六类网络模块（64个）、双口网络面板（32个）、六类网络跳线2米（70条）、六类水晶头（100个）、六类网线（60米）、RVV3*2.5电线（90米）、RVV3*1.5电线（80米）、设备安装及辅材、便捷式扩音器（1个，音响话筒分离式）
	1
	批
	
	


三、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）
	质保期
	自项目验收合格之日起   三    年。

	服务标准
	1.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费予以更换。
2.质保期内，应每年度对设备进行一次总体检测维护，确保设备运行正常。
3.质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。
4.质保所需费用须计入项目总报价中。

	服务效率
	质保期内如发生质量问题，供应商电话技术支持时间：＿24＿小时以内；
质保期外供应商电话技术支持时间：＿48＿小时以内；若远程支持无法解决问题的，供应商须承诺＿2＿小时内上门服务，并在＿12＿小时内解决。

	培训要求
	1.供应商应编制相关设备使用指导手册或说明书，提供针对教学操作人员、维护人员的培训内容及方案，直至能熟练、安全地操作、正确的维护。
2.供应商应为＿1＿名以上操作人员提供免费的操作指导及日常维护培训：
供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。
供应商应提供相应的培训计划。
供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。
3.培训相关费用含在报价中。

	交货地点
	采购人要求的指定地点。

	验收标准
	1.验收由业务归口部门或采购人负责实施；
2.验收依据：
2.1合同、招标文件、投标文件；
2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
4.验收合格的条件：
4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；
4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；
4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；
4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

	供应商资信要求
	1. 供应商须为国内独立法人主体，持有合法有效的营业执照，营业执照经营范围应包含计算机及网络设备销售，或机房建设、系统集成等相关业务，能够独立承担本项目设备供货、机房电源与网络改造施工、安装调试、售后质保等全部工作内容。
2. 供应商具备良好的商业信誉，不存在重大违法失信相关记录。
3. 供应商拥有正规合法的设备供货渠道，所投设备均为原厂全新正品、合规行货，能够提供原厂标准质保服务；同时具备机房电源改造、网络布线、系统调试等工程实施能力，熟悉相关行业施工规范，可独立完成现场勘测、施工改造、调试验收、交付交底全流程工作，具有同类项目实施业绩经验。
4. 供应商在项目所在地具备本地化售后服务能力，可实现故障快速现场响应，提供设备到货调试、项目验收配合等相关服务。 


	违约责任
	1. 供应商逾期供货的，每逾期一日按合同总价 0.05% 计收违约金；逾期 15 日以上，采购人有权取消采购，供应商承担相应损失。
2. 若所供设备为翻新、拆机、水货，或配置型号与采购需求不符，采购人有权拒收，供应商须 7 日内更换全新正品，并承担合同总价 10% 违约金，造成损失予以赔偿。
3. 严禁转包分包、伪造授权材料，一经发现采购人有权取消成交资格，追究违约责任。
4. 供应商未履行响应、上门、质保等售后服务承诺，采购人有权扣除相应款项，由此产生第三方服务费用全部由供应商承担。
5. 违约金可从货款中直接抵扣。 


	售后服务
	1.质保期外更换零配件按成本价计。
2.供应商应提供充足的备品备件，以满足采购人维修需求。
3.设备正常运行需要耗品耗材（或者备品备件）的，产品清单已明确的耗品耗材（或者备品备件）请包含在报价中。投标文件中需提供耗品耗材（或者备品备件）方案，告知采购人一般多长时间更换，后期材料每更换一次经费数额等内容。（如需）


[bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc72421946][bookmark: _Toc45803923]四、其他要求
	根据采购清单完善系统配置
	1.投标时，供应商根据系统设备清单中的性能指标、技术参数提供投标产品，完善系统配置。
2.如中标，最终方案经采购人确认通过后方可设施。

	供货要求
	1.本项目所有货物均由供应商供应。
2.所投产品需为原厂全新产品，符合国家、行业技术规范和质量标准。本项目执行的标准、规范如有相关国家标准及规范的，应符合相关国家标准及规范。本项目货物所使用的标准如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按照较高标准执行，同时供应商应在投标文件中加以注明，并附上引用标准和高标准造成成本以及报价差异说明。
3.本次招标的供货除包括上述产品外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。（如需）
4.本项目的所有软、硬件(如线缆、工具、控制接口硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由供应商补齐。（如需）
5.供应商投标报价中需考虑所有产品包装、运输至采购人指定地点的所有费用，其中运输包括货物到达采购人指定地点后搬运至指定点位所产生的车辆、机械、人员等所有费用。
现场临时堆放的保护由供应商负责，如需要他人保管的，相关费用由供应商自行承担。
供应商交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由供应商承担。
设备包装为使产品不损坏为限在运输过程中造成的损坏均由供应商承担，并保证对设备在运输过程中的保护。
6.供货时，若提供的设备相关技术参数不符合招标要求、或设备交付后运行三个月内出现任何故障，则供应商须无条件重新更换设备，发生故障的设备由供应商自行处置。重新更换后的设备仍须再次检测，若仍不符合招标要求，则取消该供应商中标资格，并扣除全部履约保证金，重新组织招标。以上所发生的一切费用由该供应商自行承担。
7.上述所有费用均包含在报价中。

	安装调试等要求
	1.供应商在规定时间内完成设备的安装调试、功能测试。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成相应服务的，供应商应承担由此给采购人造成的损失。
2.安装调试、功能测试应符合国家、地方、本项目行业有关技术规范要求和技术标准。试运转时，所有的软件和硬件必须保证到位。
3.安装调试、功能测试应满足对安装场地和环境的要求。对已完成其他工程的成品保护，若有损坏，应予修复。安装完工，应将现场打扫干净。
4.安装调试完毕后，如有需要与采购单位现有部分设备正常连接的，需要能在其功能范围内确保现有设备安全、稳定运行。
5.上述服务费用包含在报价中。

	付款方式
	验收合格后一次性付款。

	履约保证金
	无


[bookmark: _Toc417054391][bookmark: _Toc18877][bookmark: _Toc417054474][bookmark: _Toc7858][bookmark: _Toc432621837]五、重要说明
1. 供应商必须根据采购人提供的信息予以响应，质量必须达到或高于采购的要求。
2. 采购文件中的技术参数只是采购人提出的一些原则性参数，并不是详尽的要求，供应商有责任完善对提供货物的品牌、参数说明或相关技术规格。
3. 供应商提供的货物在使用过程中因质量问题影响采购人的正常使用，要负相应责任，并向采购人赔偿损失，采购人有权向相关管理部门进行投诉。
4. 供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，应由供应商负责，采购人不承担责任。
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